|  |
| --- |
| 提供一台防火墙标准1U设备；标准配置10个10/100/1000M Base-TX和4个SFP接口；默认支持IPSec VPN和SSL VPN模块（200个并发用户）；内置64G SSD硬盘；系统吞吐量≥8Gbps，IPS吞吐量≥5Gbps，防病毒吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥6Gbps；最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥5万，SSL VPN用户数≥200，IPSec VPN隧道数≥20000；含IPS\AV功能模块及其对应的升级库3年许可；质保期3年。3年原厂技术服务提供一套终端杀毒软件配置标准网络版管理中心。系统服务端软件，提供防病毒策略管理、下发任务、病毒告警分析、报表等功能，可管理win系列客户端、Linux系列客户端；标准网络版win系列客户端授权：70个，含3年的win系列客户端的病毒库升级服务 |